一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程项目

	项目代码
	2404-610323-04-01-106167

	建设单位联系人
	周苗
	联系方式
	13619271225

	建设地点
	岐山县境内小韦河河段（沿线涉及凤鸣镇、雍川镇、枣林镇及益店镇）

	地理坐标
	项目组成

位置
东经

北纬

生态缓冲

带建设工程、生态护岸工程
起点
107°33′44.115″
34°24′47.596″
沿线节点1

（凤鸣镇资福村）
107°34′30.415″
34°24′21.467″
沿线节点2

（凤鸣镇太慈村）
107°38′7.810″
34°23′10.459″
沿线节点3

（雍川镇三家村）
107°42′15.062″
34°22′34.777″
沿线节点4
（雍川镇三家村）
107°42′15.062″
34°22′34.777″
沿线节点5

（枣林镇范家塬村）
107°43′9.083″
34°23′41.155″
沿线节点6

（益店镇官庄村）
107°42′49.503″
34°23′54.689″
沿线节点7

（益店镇永新村）
107°45′36.761″
34°21′29.907″
终点
107°45′22.511″
34°21′19.969″


	建设项目

行业类别
	五十一、水利 128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）
	用地面积（m2）/长度（km）
	新建生态缓冲带（农田型生态缓冲带）126813m2；新建生态护岸44704m。

	建设性质
	(新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	岐山县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	岐发改发〔2024〕51号

	总投资（万元）
	3292.73
	环保投资（万元）
	78.0

	环保投资占比（%）
	2.37
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

□是

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《陕西省漆水河流域综合规划》

审批机关：陕西省水利厅

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《陕西省漆水河流域综合规划环境影响报告书》

审查机关：陕西省生态环境厅

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1   本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析

名称
规划内容
本项目符合性分析
是否符合
《陕西省漆水河流域综合规划环境影响报告书》
根据漆水河流域自然特点和战略地位，按照经济社会发展和生态环境保护要求，规划提出治理开发与保护的主要任务如下：①复苏河湖生态环境，确保重要断面水质稳定达标，保障河湖生态基流，开展河湖生态保护修复，持续推进水土流失治理，保障生态安全；②健全洪水防御体系，新修加固堤防工程，全线贯通抢险道路，滚动开展病险水库除险加固，加强山洪灾害防治，提高流域防洪能力，保障防洪安全。
本项目位于岐山县境内小韦河河段，属于漆水河下游右岸一级支流，项目以“农田型生态缓冲带”为主体、辅以“生态护岸”建设的立体化生态防护体系。

实施水域岸线保护修复、水土流失防治等措施。

符合
规划环评与建设项目环评建议：①以本规划环评提出的资源承载力、环境目标影响减缓与污染防治对策措施等内容为基础，细化污染防治和生态环境保护的各项措施等；②项目选址应结合项目环评中调查识别的环境敏感区、发布实施后的生态保护红线进行综合论证，明确是否符合规划环评及有关空间管控的要求。
本次岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程项目运营期间项目自身不会产生污染，项目运行期将持续改善小韦河水环境质量，提升流域生态系统稳定性，对区域大气、水环境以及生态均产生有利正面影响。
符合
本项目所在地不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。本项目不涉及占用耕地和压占永久基本农田。
本工程对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施。工程施工不涉及饮用水水源保护区或取水口；不涉及对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响；废施工材料及建筑垃圾则采取分类回收利用原则，废钢筋、废木材等可回收部分外售物资回收公司综合利用；不可回收的废弃砖石、混凝土块等建筑垃圾，及时清运至指定建筑垃圾消纳场进行处置，严禁随意堆放、倾倒或混入生活垃圾；施工人员产生的生活垃圾配备生活垃圾收集桶，及时清运交由当地环卫部门处理。


	其他符合性分析
	1、项目类别划分判定

本项目为岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程，根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目类别划分判定如下：
表1-2  本项目所属的环境影响评价分类管理目录（2021年版）

类别

报告书

报告表

登记表

本栏目环境敏感区含义

五十一、水利
128

河湖整治（不含农村塘堰、水渠）
涉及环境敏感区的
其他
/
第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁育地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道
本项目主要为小韦河河道两岸100m范围内新建生态缓冲带以及生态护岸，不涉及环境敏感区，因此编制环境影响评价报告表。

2、项目与分区管控单元要求符合性分析

（1）建设项目与环境管控单元对照分析示意图
[image: image1.png]


[image: image23.png]-l
EpEEEx.O
it fRer v : B



[image: image24.png]


[image: image36.jpg]&
@‘ﬂ-
X #*
NG
g
s x
SE3 . 5
)3 5
. o & K #®
A i
4
o
e OASRAKES ©
g i
“*:’*m '*8 uaf:
s {
FREAR ~<:t o s
= T&x s
; : gt 9 ANNK M
'\"- “‘”‘
HEBAXE

NG e -
3 o., Yol "’d@ Wg A om
)i ‘ L2 24
nu © 9‘7} . © "

N o T
¥ [ AT - E
a-_J - & “ [2’7- e e
i " ¢
x) . thg OF :
b - M pfasek N © i ?_I B
: ™\ > = :

& ,
RYKR L8/ iy do
i -~ PV -




表1-3   本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表
序号

市（区）

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

符合性分析

是否符合

1

宝鸡市

岐山县

陕西省宝鸡市岐山县重点管控单元2
水环境农业污染重点管控区

空间

布局

约束

/
/
/
污染

物排

放管

控

水环境农业污染重点管控区:1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长，2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运

还田"等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。推进农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行和统一管理。对农村生活污水直排现象严重的区域，按照分散与集中相结合的原则，合理确定农村生活污水设施及管网建设任务。

本项目属于河湖整治工程，不涉及污染物排放相关管控要求。同时通过本项目生态拦截沟的实施，可以有效对入河污染负荷进行削减。
符合

环境

风险

防控

/
/
/
资源

开发

效率

要求

/
/
/
1
宝鸡市
岐山县
陕西省宝鸡市岐山县重点管控单元8
水环境农业污染重点管控区、地下水开采重点区
空间

布局

约束
/

/

/

污染

物排

放管

控
水环境农业污染重点管控区:1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长，2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运

还田"等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。推进农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行和统一管理。对农村生活污水直排现象严重的区域，按照分散与集中相结合的原则，合理确定农村生活污水设施及管网建设任务。
本项目属于河湖整治工程，不涉及污染物排放相关管控要求。
符合

环境

风险

防控
/

/

/

资源

开发

效率

要求
地下水开采重点管控区:1.落实行政责任，强化考核管理。各级政府要加强领导，落实责任，强化措施，进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，对划定的地下水超采区，要勘定四至界限，设立界标和标识牌，落实管理和保护措施。对开采地下水的取水户，要制订年度开采指标，严格实行总量和定额控制管理。制订地下水水量、水位双控指标，并将纳入各地经济社会发展综合评价与绩效考核指标体系。2.拓展地下水补给途径，有效涵养地下水。要积极开展人工回灌等超采区治理研究，有效减缓、控制地面沉降，应结合当地条件，充分利用过境河流、再生水等资源，有效增加地下水补给，多途径涵养地下水源。3.地下水禁止开采区禁止取用地下水(为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水;为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水;为开展地下水监测、勘探、试验少量取水除外)。地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。4.地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。

本项目不涉及地下水开采活动。

符合

根据上述分析，本项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态保护红线，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。

本次岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程项目运营期间项目自身不会产生污染，项目运行期将持续改善小韦河水环境质量，提升流域生态系统稳定性，对区域大气、水环境以及生态均产生有利正面影响。本项目施工期对环境产生的影响均为可逆的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化废气、废水、噪声及固体废物的管理和控制措施落实，施工期环境影响将得到有效控制，对环境影响程度较小

3、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析

本工程与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析见下表，对照下表分析，本工程符合地方及国家相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划。
表1-4  项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划

符合性分析一览表
名称

规划要求

本项目情况

符合性

《中华人民共和国防洪法》

整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。

本工程属于河湖整治，在现有河岸进行施工，不涉及河道工程，不改变河流流向。

符合
《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知
》（国发〔2015〕17号）
中央财政加大对属于中央事权的水环境保护项目支持力度，合理承担部分属于中央和地方共同事权的水环境保护项目，向欠发达地区和重点地区倾斜；研究采取专项转移支付等方式，实施“以奖代补”。地方各级人民政府要重点支持污水处理、污泥处理处置、河道整治、饮用水水源保护、畜禽养殖污染防治、水生态修复、应急清污等项目和工作。对环境监管能力建设及运行费用分级予以必要保障。
本项目为岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程，为2025年中央水污染防治专项资金项目，项目对工程区域内小韦河流域段水环境进行综合治理，对改善区域内小韦河流域（岐山段）沿线水环境质量有明显的正效益。
符合
加强河湖水生态保护，科学划定生态保护红线。禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要期限予以恢复。强化水源涵养林建设与保护，开展湿地保护与修复，加大退耕还林、还草、还湿力度。加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。加大水生野生动植物类自然保护区和水产种质资源保护区保护力度，开展珍稀濒危水生生物和重要水产种质资源的就地和迁地保护，提高水生生物多样性。
本项目在现状河堤内侧堤角处建设固滨笼，对河道左侧生态缓冲带进行生态修复。
符合
《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》
第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
本项目所在地不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。本项目的建设可改善小韦河流域水环境。
符合
第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
本工程对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施。工程施工不涉及饮用水水源保护区或取水口；不涉及鱼类等水生生物及其重要生境；废施工材料及建筑垃圾则采取分类回收利用原则，废钢筋、废木材等可回收部分外售物资回收公司综合利用；不可回收的废弃砖石、混凝土块等建筑垃圾，及时清运至指定建筑垃圾消纳场进行处置，严禁随意堆放、倾倒或混入生活垃圾；施工人员产生的生活垃圾配备生活垃圾收集桶，及时清运交由当地环卫部门处理。
符合
《陕西省河道管理条例》
第二十一条在河道管理范围内禁止下列行为：

（一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋；（二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物；（三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。
本项目建设内容不属于条例中禁止的行为。
符合
第二十三条在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等，必须报经水行政主管部门批准，按照指定范围和要求作业，并按规定向水行政主管部门缴纳管理费。
本项目不涉及在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等行为。
《陕西省渭河保护条例》
第二十五条 渭河流域设区的市、县（市、区）人民政府开展生态保护与修复，应当坚持山水林田湖草沙综合治理，实行自然恢复为主、自然恢复与人工修复相结合的系统治理，采取水域岸线保护修复、入河口河道综合治理、滩区综合提升治理、水系连通、水源涵养、水土流失防治等措施，实施重大生态环境修复治理工程，统筹推进渭河流域生态保护治理与修复工作。
本项目以“农田型生态缓冲带”为主体、辅以“生态护岸”建设的立体化生态防护体系。
实施水域岸线保护修复、水土流失防治等措施。

符合
《宝鸡市大气污染防治条例》

第三十一条引导、鼓励、支持提前报废高油耗、高排放的机动车和非道路移动机械。推广节能环保型机动车和非道路移动机械的使用。

项目施工期采用节能环保型机动车和非道路移动机械，禁止使用不符合国Ⅲ排放标准的非道路移动机械。
符合

第三十四条施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地内采取下列防尘措施：（一）应当设置硬质隔挡，分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。（三）车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料等措施。（四）出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。（五）施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。（六）土方作业、拆除、爆破等易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施。（七）公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。（八）法律、法规规定的其他污染防治措施。

施工单位制定有具体的施工扬尘污染防治实施方案。项目施工期设置硬质隔挡，场地内暂存的物料及垃圾均设置防尘网遮盖，施工场地内加强洒水频次，洒水抑尘。施工场地设置公示牌，公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。项目施工期严格按照《宝鸡市大气污染防治条例》要求进行施工。
符合

《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）

一、统筹规划，落实生态环境保护措施

（一）科学决策，落实区域空间评价管理。各级生态环境部门要结合我省区域空间生态评价“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）工作，落实“三线一单”管控要求，加强涉水建设项目环境管理工作。

（二）强化规划环评和项目环评联动性，以规划引领项目建设。各级生态环境部门在审批项目环评文件前，应认真分析项目涉及的规划及其环评情况，并将与规划环评结论及审查意见的符合性作为项目环评审批的重要依据。

（三）落实“生态优先，统筹规划、适度开发、确保底线”的环境保护要求。统筹区域生态环境保护工作，科学确定生态环境敏感保护目标及保护范围，建设项目选址选线应统筹规划，充分避让自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标。

1.经与陕西省“三线一单”分析，项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态保护红线，本项目为河湖整治类项目，项目运营期不产生污染，符合“三线一单”管控要求。

2.本项目位于岐山县境内小韦河河段，属于漆水河下游右岸一级支流，本项目建设内容符合陕西省漆水河流域综合规划相关要求。

3.本项目评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标。
符合
明确环境准入，严格环评审批工作。河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。

本项目为河湖整治类项目，主要为生态缓冲带保护修复工程及生态护岸工程，主要目的是改善区域的地表水环境质量，不涉及滨河公园、湿地公园等建设，不改变河道形态。
符合




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于岐山县境内小韦河河段，河段总体流向自西北向东南，小韦河属于漆水河下游右岸一级支流，沿线涉及凤鸣镇太慈村、雍水河村、资福村、半个城村；雍川镇麦禾营村、三家村、杨柳村；枣林镇范家塬村、枣林村；益店镇官庄村、张侯村。

项目地理位置见附图。

	项目组成及规模
	1、项目由来

根据2025年8月18日陕西省生态环境厅《关于下达2025年度第二批中央水污染防治资金项目计划的通知》（陕环科财函〔2025〕69号）文件，实施岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程项目，新建生态缓冲带（农田型生态缓冲带）及生态护岸，减少入河污染物总量，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，持续改善水生态环境。因此本项目是加快推进小韦河（岐山段）流域系统生态修复的必要举措，也是落实流域 “一段一策”精准管控、持续深化区域水污染综合治理的现实需求。
2、项目建设内容

2.1项目总体方案及布局
通过系统性的生态工程措施，对小韦河特定河段实施综合生态治理与修复。结合项目区“周边大面积农田分布”的显著特点，构建起一道以“农田型生态缓冲带”为主体、辅以“生态护岸”建设的立体化生态防护体系。

小韦河规划河宽24m，划界管理范围以24m河宽为基准向外10m划定，保护范围为管理范围线向外15m。本次人工设计防护段（直立式岸线修复区）不破坏现有岸线结构，沿原岸线现状“逢高就低”进行设计，不压缩河道，不影响河道行洪，工程布置采用防冲不防淹的洪水应对策略；自然岸线恢复段以植被恢复、生境营造为主，不设防洪标准。

本项目工程设计范围为主河道两岸100m范围内，新建生态缓冲带（农田型生态缓冲带）126813m2；新建生态护岸44704m，其中直立式岸线修复4407m，自然式岸线恢复40297m，主要建设内容见下表。
表2-1  项目主要建设内容一览表
名称

建设项目

主要建设内容及规模
主体工程
生态缓冲带建设工程

新建生态缓冲带126813m2，其中生态拦截沟6022m2（凤鸣镇476m2、雍川镇5546m2），生态缓冲带修复区120791m2（凤鸣镇90254m2、雍川镇12437m2、枣林镇18100m2）。
生态护岸工程

新建生态护岸4407m，其中直立式岸线修复4407m（凤鸣镇1567m、雍川镇2840m），自然式岸线恢复40297m（凤鸣镇19507m、益店镇13895m、枣林镇6895m）。
临时工程
临时仓库
彩钢瓦结构，占地面积300m2，主要临时存放木材、燃油以及相关土工织物、工具等。施工结束后，对施工临时仓库内破坏的植被进行植被恢复措施。
临时道路
对进入施工场地时需要铺筑临时施工道路，宽度3.5m，需修筑2400m的施工道路。施工道路采用简易道路，对河滩地进行整平、压实，占地类型为河滩地。
临时料场

不单独设置取土场及料场，建筑材料外购。外购商砼，不设拌合站。

临时堆土

本次施工临时堆土与临时道路宜相结合布置。本项目基础开挖土方堆放时间较短，由于项目狭长，不集中设置一般土方堆放区域，依据施工总体安排，施工期剥离的表土统一作为绿化覆土进行综合利用；河岸削坡及拦截沟产生的土方全部用于坡面平整、局部凹陷回填或草障起垄，不产生外运弃土。
公用工程
供电系统

根据施工组织设计，本项目施工用电依托附近村庄供电设施

供水系统

根据施工组织设计，项目施工用水利用附近村庄供水设施，部分标段采用汽车拉运的方式解决。
排水系统

项目施工期人员生活污水依托周边村民家旱厕，不外排

依托工程
施工道路
依托现有的公路与乡级公路
施工营地
本项目不设置临时施工生活营地，施工生活营地为租赁周边村民民居，不单独设置。
环保

工程

施工期
废气处理

施工扬尘：采用隔挡施工，施工现场堆放的土方及易产生粉尘类建筑材料必须覆盖；施工现场运送车辆要用挡板和篷布封闭或遮盖，限速行驶，车辆不应装载过满，保持车辆清洁。
施工机械、运输车辆汽车尾气：加强施工机械的保养、维护，提高机械的正常使用率；禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作。
废水处理
项目施工期人员生活污水依托周边村民家旱厕，不外排。
噪声处理

严格控制施工时间，合理安排施工计划，设立标志牌；控制进入施工区车辆速度，避免出现拥挤和鸣笛；严格操作规程，降低人为噪声；加强对施工机械的保养、维护，使其处于良好运转状态
固废

废施工材料及建筑垃圾则采取分类回收利用原则，废钢筋、废木材等可回收部分外售物资回收公司综合利用；不可回收的废弃砖石、混凝土块等建筑垃圾，及时清运至指定建筑垃圾消纳场进行处置，严禁随意堆放、倾倒或混入生活垃圾。
施工人员产生的生活垃圾配备生活垃圾收集桶，及时清运交由当地环卫部门处理。
生态环境保护措施
各种临时占地在施工完成后应尽快进行土地整治，做到边使用，边平整。开挖表土单独保存，全部作为绿化覆土；临时占地植被及时恢复，减少水土流失。
施工场地和施工临时用地在施工结束后，对场内各种生活、生产垃圾、废料进行清理，并采取植物措施防治水土流失，树种、草种要因地制宜，尽量选择本地生植物品种，恢复原始状态。
2、工程占地
本次工程为流域综合治理工程，工程主体位于河道管理范围外，施工临建占地均为临时占地。本次工程不涉及移民安置。工程无永久占地，施工完成后按原地类恢复。临时占地将扰动占压地的地表植被及土层结构，施工完成后需要对设施进行拆除，对场地进行清理、平整。

2024年3月25日，岐山县自然资源局出具了《关于岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程项目》用地情况的说明，本项目不涉及占用耕地和压占永久基本农田。
据统计，本项目临时占地约27.8681hm2。临时占地包括主体工程陆域缓冲区施工、施工临时道路、施工仓库及临时导流围堰。根据工程总体布置及施工组织设计成果，临时施工道路根据交通现状布置，生产区全部布置在工程建设地背河侧。
表2-2  本项目临时占地情况一览表
序号

工程名称

单位

工程量

用地位置

用地性质

一

主体工程

hm2
24.597

各治理河段沿线

草地、林地

二

施工仓库

hm2
0.03

雍川镇三家村附近

草地

三

施工临时道路

hm2
0.84

沿河岸临时便道

草地

四

临时导流围堰

hm2
2.4012

直立式护岸施工段

河滩地

合计：27.8681hm2
3、项目主要工程技术指标

本项目主要工程技术指标见表2-3。
表2-3  项目主要工程技术指标表

序号及名称
单位
数量
备注
一、地理位置
建设地点
岐山县
治理流域长度
km
33.5
小韦河（岐山县段）
二、水文
1.集水面积
集水面积
km2
386.5
/
2.洪峰流量
小韦河
m3/s
30.5
10年一遇洪峰流量
三、工程规模及布置
1.生态缓冲带建设工程
生态拦截沟
m2
6022
生态缓冲带修复区
m2
120791

2.生态护岸
直立式岸线修复
m
4407
自然式岸线恢复
m
40297
四、工程总投资
建筑工程
万元
2450.43
施工临时工程
万元
179.78
环境保护
万元
7.20
水土保持
万元
117.22
独立费用
万元
358.76
预备费
万元
179.34
总投资
万元
3292.73
五、建设工期
12个月
4、主要工程设计参数
4.1 防洪标准
鉴于小韦河（岐山段）两岸为农田，根据《防洪标准》（GB50201-2014），从保护对象的重要性考虑，本次小韦河岐山段防洪标准选择10年一遇洪水标准（自然岸线恢复段以植被恢复、生境营造为主，不设防洪标准）。
4.2 工程级别
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）有关规定，本项目工程等级为IV级，主要建筑物按4级设计。

4.3 主要工程设计
（1）生态缓冲带建设工程
小韦河岐山段陆域缓冲区现状植被覆盖度较低，部分区段因农田开垦、人类活动干扰导致地表裸露、土壤结构松散，雨季易发生水土流失，同时缺乏对农田径流的有效缓冲与净化能力。然而，经现场调查与用地复核，该区域不涉及基本农田、生态保护红线等敏感空间，且岸坡整体稳定，不存在高强度水流冲刷风险。因此，生态缓冲带修复区聚焦于快速恢复植被覆盖、控制水土流失、为面源污染拦截提供辅助支撑，采用“植物拦截带”。

①生态拦截沟

对现状岸顶外为连片耕地，且地面坡向朝河或存在明显地表径流痕迹，现状无有效拦截设施的河段，紧邻农田一侧修建生态拦截沟，生态拦截沟从上至下主要构成：蓄水层；种植土层；基质层；原始地层（需夯实），共计11处；本工程综合考虑当地气候等特点后，选择菖蒲作为生态拦截沟的植物。本项目生态缓冲带生态拦截沟布设位置及选址分析如下：

表2-4  本项目生态拦截沟布设位置及选址分析情况一览表
选址区域

起点（度）

终点（度）
现状描述

场地现状

1#生态拦截沟

107.635713

34.386240
107.637458

34.383829
位于小韦河左岸，控制农田面积约148.74亩，种植小麦－玉米轮作，黄土状土，表层疏松
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2#生态拦截沟

107.654068

34.378063
107.654552

34.377864
位于右岸，控制农田面积约72.72亩，种植小麦、玉米，田块与河岸之间无田埂，漫流直接进入小韦河
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3#生态拦截沟

107.664081

34.379864
107.663850

34.381138
位于左岸，控制农田面积约129.44亩，小麦－玉米轮作，为农田密集区，田间排水系统完善，但缺乏末端拦截，黄土状土
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4#生态拦截沟
107.665852

34.380682
107.666924

34.379685
位于左岸，控制农田面积约25.94亩，

玉米田，地形低洼，雨后易积水，现状土沟两侧无植物，冲刷严重
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5#生态拦截沟
107.664217

34.381452
107.666876

34.379548
位于右岸，控制农田面积约69.53亩，

种植蔬菜，灌溉繁，地表径流发生概率高，蔬菜地施肥量大，径流中氮磷浓度高，需进行拦截
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6#生态拦截沟
107.667004

34.379675
107.669800

34.380432
位于左岸，控制农田面积约184.26亩，种植青贮玉米、油菜等，黄土状土，蔬菜地施肥量大，径流中氮磷浓度高，需源头拦截
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7#生态拦截沟

107.669192

34.379354

107.672441

34.378565

位于右岸，控制农田面积约195.33亩，玉米田，紧邻河岸，无任何阻挡，需沿河岸平行布置拦截沟，截断面流
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8#生态拦截沟

107.669766

34.380631

107.672102

34.380399

位于左岸，控制农田面积约117.32亩，规模化小麦种植区，面积大、汇流集中
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9#生态拦截沟

107.672829

34.378946

107.673151

34.377160

位于左岸，控制农田面积约133.81亩，玉米与大豆轮作，豆科作物固氮增加了氮素流失风险，需沿河岸平行布置拦截沟，截断面流
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10#生态拦截沟
107.672732

34.377232
107.673858

34.375904
位于右岸，控制农田面积约208.05亩，黄土状土，植被分布相对较为密集，但为塬台地农田，与河岸高差4m，径流能量大
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11#生态拦截沟
107.674206

34.375907
107.683822

34.377082
位于左岸，控制农田面积约314.86亩，连续农田，以小麦为主，岸顶为黄土状土，控制面积大，污染物负荷贡献率高，是必须治理的重点区域
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图2-1  生态拦截沟做法大样图
②生态缓冲带修复区

针对植被覆盖度低，地表裸露或有细沟侵蚀，植被结构单一的陆域缓冲区进行生态缓冲带修复，共26处。为提高植被覆盖度，采用播撒混有部分周边草种种群的混播草籽的工艺措施对存在裸露的部分被破坏进行生态恢复。考虑项目区气候、优势物种及各类草种的生长特性，使用播撒草籽的方式种植高羊茅：黑麦草按照3:2混播，混播量共9kg/亩，种子选择符合质检要求的合格草种。
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图2-2  生态缓冲带修复区做法大样图
（2）生态护岸工程
本工程保护范围为岐山县境内小韦河河段，沿线涉及凤鸣镇太慈村、雍水河村、资福村、半个城村，雍川镇麦禾营村、三家村、杨柳村，枣林镇范家塬村、枣林村，益店镇官庄村、张侯村。保护对象为河道沿线居民房屋、耕地及设施农业。

①直立式岸线修复区

对于岸坡坍塌，弯道大，有顶冲，岸坡坡度>1：1.5等河段作为直立式岸线修复区候选段，共选取11段。根据本项目技术性、经济性和生态性的要求，为保证河道水系畅通，以及提高流域两岸生态环境稳定性及抗冲击能力。针对行洪期水流冲击力较强的凹岸处，护坡存在底层水流侵蚀而易被冲毁的风险，以结构安全为前提，采用生态型格宾石笼网箱作为直立式岸线修复区主要工艺，将结构安全与污染净化融为一体。本项目直立式岸线修复区布设位置及选址分析如下：

表2-5  本项目直立式岸线修复区布设位置及选址分析情况一览表
选址区域

起点（度）
终点（度）
现状描述

场地现状

1#直立式岸线修复区

107.629899

34.395278

107.630071
34.394313
位于左岸，岸坡高差大，位于弯道凹岸起点，坡面植被盖度低，坡脚无植被；岸顶向外为基本农田；该段岸坡陡、土壤抗冲性差，且位于弯道受冲区，若不加固，汛期可能发生小规模坍塌，直接威胁农田边界稳定
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2#直立式岸线修复区

107.633493

34.387585

107.63553734.386300

位于右岸，岸坡高差约2.5m，坡度较陡，位于直道转弯过渡段，坡脚受侧向侵蚀明显，已有

局部掏空，部分区域因人为影响导致地表裸露；坡脚掏空已影响岸顶道路安全，必须通过人工手段对护脚进行加固
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3#直立式岸线修复区

107.656735

34.378497

107.65790534.378892

位于左岸，岸坡高差约3.2m，位于微弯段，无乔灌木，坡面侵蚀沟发育表明岸坡处于不稳定状态，需加固坡脚并恢复植被
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4#直立式岸线修复区

107.664085

34.379873

107.663890

34.381217

位于右岸，岸坡位于弯道凹岸顶点，坡面杂草

稀疏，雨季表土流失严重。岸顶紧邻基本农田，坎顶距耕地仅2m，无退让空间，坡高、坡陡、土质差且紧邻农田，须采取人工手段， 以最小占地换取岸坡稳定
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5#直立式岸线修复区

107.664801

34.381258

107.66687734.379579

位于左岸，坡面植被覆盖度较高，坡脚受局部

涡流淘刷严重。该边坡稳定性极差，若不加固，汛期可能发生坍塌
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6#直立式岸线修复区

107.66909434.379458

107.66982634.380421

位于左岸，岸坡位于缓弯段，尽管坡度不极陡，但冲刷深度已接近坡脚基础，且土质疏松，需进行护脚加固
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7#直立式岸线修复区

107.66976234.380621

107.67211934.380411

左岸，岸坡位于弯道凹岸，弯道顶冲作用明显，坡面山体扰动强度降低，岸顶紧邻农田，需通过格宾石笼固脚
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8#直立式岸线修复区

107.674193

34.375907

107.679170

34.375756

位于右岸，岸坡位于转弯段，岸坡内凹形态是

水流长期淘刷的结果，若不加固，内凹会进一

步发展导致岸坡坍塌
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9#直立式岸线修复区

107.679460

34.375796

107.683863

34.377041

位于左岸，弯道凹岸起点，岸坡陡、土壤抗冲性差，岸顶为林地，护岸需避让大树根系
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10#直立式岸线修复区

107.68571534.376745

107.693352

34.373692

左岸，弯道顶冲作用明显，坡面上体扰动强度

降低，该段岸坡高、土质差、覆盖度低，坡顶

紧邻农田耕地，一旦失稳将破坏农田基础，故

需对岸坡进行加固。
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11#直立式岸线修复区

107.693548

34.373635

107.704184

34.376327

右岸，岸坡位于弯道凸岸，植被覆盖度较高，

护岸施工需保护树木根系
[image: image22.jpg]



[image: image29.png]ERZE M IEE X AR
b B LR LA\
] L BT o 1450 L
s N2 2 4
LT R g, i/
| R
\ ) HUKB 2
[ 1000 {
1 1
JiR 45 T 2%
<.
3 ,.
//
IRVA R
EreEipict
ARZEM T IBEEIX AR
TE LK B NS
J"/W—ﬁtﬁ\ PEW i o 1450 1
[ —G——G. A2 A 4
( )\ ‘7F éééé%éié% T HEK B2
l 1000 {
\\\1 1 // %
S esess
e
o <
3 ,
// - T
! TRA R
@ :
N B
s
Fr5cIEl B
1 1. PR Lt
2. BT IHZIAMON1:0. 75, WILHONT: 1, ESREA/NT0.7;
HALAAEDS LI BGH B 1:30 & PAREIERI1507900m, L <30t
@ AR AR AIRAT] | FEEHR | BUBNSTESETHRPESRESPETERE [CURS| fppl | B & %Ef* M| MRt | RR| SR £ | BJ-X-101
SHANX! KUANGBO ECOLOGICAL TECHNOLOGY CO. LTD z BT A SRR | Ae | R | ZuE | F 0| MHTE | B H 8 | 202607




图2-3  直立式岸线修复区做法大样图
②自然式岸线恢复区
自然式岸线恢复区针对岸坡相对平缓、冲刷不严重河段，以保护自然岸线和生境恢复为主导，保留岸坡上现有乔木、大型灌木及生长良好的草本斑块，同时采用深根性、耐践踏的菖蒲、高羊茅、黑麦草等混沿自然河岸进行植被补充，共计67处。

（1）低盖度退化型

场地现状特征：植被覆盖度<40%，以一年生杂草为主（狗尾草、苍耳、藜），无灌木，地表枯枝落叶层缺失；地表裸露面积大，土壤结构松散，有机质含量<1.0%，速效钾、有效磷偏低；土壤类型为黄土状土或粉质粘土，pH8.0～8.5，阳离子交换量10～15cmol+/kg，肥力不足；

主要问题：农田径流直接冲刷坡面，携带泥沙、氮磷入河；缺乏湿生植物带，水体自净能力弱；缺乏深根植物，固土能力差。

典型代表段：35#、46#自然式岸线恢复区。
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（2）林地/荒地过渡型

场地现状特征：岸顶外为杨树林、柳树林或耕地，但林下地表裸露，枯枝落叶层薄；岸坡坡度1:2～1:4，高差2.0～4.0m，坡面较平缓，无明显侵蚀沟，但地表有斑块；土壤为黄土状土，紧实，容重1.35～1.50g/cm3，有机质含量0.6%～1.0%，缺氮少磷；植被覆盖度40%～60%，以草本为主，灌木稀少，林下光照不足导致草本退化。

主要问题：林下植被退化，水土保持功能下降；缺乏灌草复合结构，生物多样性低；枯落物分解慢，土壤改良能力弱。

典型代表段：22#、58#自然式岸线恢复区
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（3）部分河段靠近住户

场地现状特征：岸顶紧邻村庄，部分岸段存在垃圾倾倒、生活污水散排、放牧踩踏等人为干扰；岸坡坡度1:1.5～1:2.5，高差1.5～3.0m，坡面

破碎，局部有取土坑、便道；土壤为黄土状土或杂填土，表层混杂砖瓦、灰渣，容重高，渗透性差；植被覆盖度<30% ，以耐践踏的狗牙根、车前草为主，多为斑块状分布，水位变幅区裸露。

主要问题：人为干扰导致植被稀疏、土壤板结；局部岸坡不稳定

典型代表段：6# 、25#自然式岸线恢复
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图2-4  自然式岸线恢复区做法大样图
5、项目工程量

本项目具体工程量如下表所示。

表2-6  本项目建设工程量一览表
序号

工程名称

长度（m）

面积（m2）

工程内容

1

生态护岸建设工程

直立式岸线修复区
5383

/

生态型格宾石笼网箱

自然式岸线恢复区

39321

/

岸线整理+植被补充

2

生态缓冲带建设工程

生态拦截沟

5017

7215

/

生态缓冲带修复区

/

120791

撒播草籽

6、土石方平衡
本项目在建设过程中，项目区的开挖、道路的修建等，不可避免会产生土方开挖与回填，其中生态缓冲带建设工程和生态护岸土方开挖量97860.65m3，回填97860.65m3，不产生弃土，施工期间主体设计并采用临时拦挡和苫盖进行防护。
本次表土剥离范围为施工临时道路实际剥离表土面积1.05hm2，主体工程实际剥离表土面积23.875hm2，临时仓库实际剥离表土面积0.03hm2。实际剥离表土面积共计24.955hm2，实际剥离表土量4.991万m3，各分区剥离的表土量均用于本区工程后期覆土绿化，表土剥离土方量与覆土量相当，土方平衡，剥离后表土采用密目网苫盖。

表2-7   项目主要工程技术指标表

防治分区

表土分布面积（hm2）

可剥离面积（hm2）

剥离厚度（m）

实际剥离面积（hm2）

实际剥离

表土量

（万m3）

覆土用量

（万m3）

主体工程

24.597

24.597

0.200

23.875

4.775

4.775

施工临时仓库

0.030

0.030

0.200

0.030

0.006

0.006

施工临时道路

0.840

0.840

0.200

0.840

0.168

0.168

合计

25.467

25.467

0.200

24.745

4.949

4.949



	总平面及现场布置
	1、施工总布置

根据施工区域功能不同，因地适宜，因功能适宜，区分重点，统筹地有机结合，使整个项目区的施工平面布局趋于合理。具体工程总平面布置图见附图。

2、施工布置原则

（1）生态优先、保护为本。施工布置最大限度减少对生态环境的破坏和对土地资源的占用，采用生态方式削减、拦截河道水体污染物，维持河道生态位，恢复河道生态功能。
（2）分段施工、缩窄范围。采用分段施工方式，尽量缩小施工范围。施工应安排在枯水期，避免雨季施工河道治理应在非汛期施工，不妨碍河道行洪。

（3）集中与分散相结合原则。本工程为线性工程，施工布置采用集中布置与分散布置相结合的原则，考虑临时工程与永久工程相结合。

3、施工组织

（1）施工生活区

本项目施工生活营地为租赁周边村民民居，不单独建设，无需新增占地。

（2）施工作业区

本项目需在河道内布设施工临时道路，并于临时道路边缘临时堆放基础开挖一般土方，布设材料及设备存放区。为避免临时施工占地过多侵占河道，避免影响汛期行洪，基础开挖施工均安排在枯水季，局部河道影响段采用局部挖槽引流方案临时道路布置应与临时堆土、施工材料堆放相结合，减少布置宽度。

（3）施工临时道路

本项目施工工程段内交通较发达，工程施工时主要利用已成公路和乡村道路。对进入施工场地时需要铺筑临时施工道路，宽度3.5m，需修筑2400m的施工道路。由于部分工程河岸沿线距离耕地较近，大部分路段无法于岸顶设置施工便道，为避免侵占耕地，本次施工便道全部设置于枯水期河道内。施工道路采用简易道路，对河滩地进行整平、压实，占地类型为河滩地。

①临时道路平面布置

临时道路沿护岸布设于河道内，连接施工现场与村道，方便项目施工。宽度3.5m，总长2400m。

②临时道路竖向布置

道路竖向布设充分结合自然地形，坡度及坡向依照河道纵坡进行布设，做到既能减少土方量节约工程造价又能满足纵坡要求。

③结构形式

临时道路布设于河道内，采用简易临时土路形式，对河漫滩进行压实、整平。

（4）土方临时堆放
为避免临时施工占地过多侵占河道，避免影响汛期行洪，本次施工临时堆土与临时道路宜相结合布置。本项目基础开挖土方堆放时间较短，由于项目狭长，不集中设置一般土方堆放区域，开挖的土方临时堆放于临时道路外侧，线性堆放。整体土方堆放高度1.0m，顶宽1.0m，迎水面和背水面坡比为1：0.75。堆高在保证安全前提下按需堆放。施工后期对其场地平整后根据设计需求进行压实。

根据河道管理相关规范，临时堆土场位置不可设置在河道内。挖基土方临时堆放及施工导流长度按照施工作业面开展长度布置，依据施工总体安排，施工期剥离的表土统一作为绿化覆土进行综合利用；河岸削坡及拦截沟产生的土方全部用于坡面平整、局部凹陷回填或草障起垄，不产生外运弃土

（5）施工导截留

本工程直立式岸线修复区施工时，需新建临时挡水围堰实现干地施工。导流时段采用枯水期11月～3月进行挡墙及基础施工。施工时，导流结合两岸岸坡，以纵向围堰为主，开挖→分段施工时的先后顺序进行填筑，围堰材料采用堤防护脚基础开挖料进行回填，用反铲挖掘机边开挖基础，边填筑围堰，并利用挖掘机进行碾压或斗压成型，边坡采用挖掘机修坡。

（6）施工降排水

本项目生态护岸布置处邻近河床且地基土渗透性强，基础开挖与施工受地下水影响较大时，需要在设置围堰的前提下进行降排水处理，地基土中卵石、圆砾和细砂均属强透水层，降排水方式采用井点降水和基础外明沟排水相结合的方法。基础开挖水上边坡坡度允许值为1:0.50～1:1.0，水下边坡坡度允许值为1:1.00～1:1.50。

（6）料场

工程所需天然建筑材料主要为土料、块石料。由于用量较大，所需材料可直接从砂石料场购买。工程区至料场有乡道连通，交通便利。运输方式采用运输车运输。石料厂为岐山县京当大王料石场。根据设计，本工程所需土料为植被恢复种植改良土，即壤土或粉土。项目区内的土层可进行翻拌施肥后利用，石笼顶部所用土料建议从位于料场采购，拟选石料场为岐山县京当大王料石场：该料场位于公路旁边，距治理工程区较近，有乡镇水泥公路与工程区相连，开采及运输条件均较好。

本项目不单独再设置取料场。

	施工方案
	1、施工工艺及方法
1.1生态缓冲带建设工程施工工艺及方法
本次生态缓冲带类型为生态修复农田型缓冲带，在农业分布密集河段采用“生态拦截沟”工艺设计；生态缓冲带修复区采用播撒混有部分周边草种种群的混播草籽的

工艺措施对存在裸露的部分被破坏进行生态恢复。

（1）生态拦截沟

①施工准备与测量放样

根据设计图纸，放出拦截沟中心线及开口线，标出集水井、进出水口、拦水坎位置。复核与周边农田排水斗渠、毛渠的衔接标高，确保排水通畅。

②沟槽开挖与基底处理

以小型反铲挖掘机为主，人工修整边坡。沟底人工修整，清除尖锐石块、树根，基底轻型压路机静压压实，压实度≥85；基底形成顺坡排水坡度，无积水洼坑，保证汇水顺畅流动，防止沟内淤泥长期淤积发臭。

沟槽按梯形断面开挖，生态拦截沟设计宽度根据河道实际情况确定，为1.0m，深度设计按照0.75m，坡度为1:0.3，顶宽约1.45m。

③填料铺设

本次工程设计生态拦截沟填料采用绿沸石（粒径10～30mm），基质厚度300mm。既可保证对污染物的去除效果，又可增加生态拦截沟的透水性能，增加水体流动性。

④湿生、水生植物栽植

生态拦截沟内植物选择具有较好的生态适应能力及较强的耐污染能力，并具有生态安全性。本工程综合考虑岐山县气候等特点后，选择菖蒲作为生态拦截沟的植物。

（2）生态缓冲带修复区混播草籽

①场地整理

通过对项目区内现存的裸露地进行微地形改造，并进行土地平整，塑造稳定的场地。

②土壤改良

根据现场调查资料，工程区域生态退化严重，缺乏植被生长条件，需要先进行生长基质土壤的构建及营养物质的补充。

浅翻松土：以划定区域为施工区域进行松土，翻土深度为10cm。补施有机肥：对项目区土壤进行整理和浅翻后，补充施用有机肥，施用量为1kg/m2。

③播种

在表层有机质土壤达到种植条件后，进行地被植物的混合种植，以3:2的比例种植本土地被植物——高羊茅：黑麦草，混播量为9kg/亩。播种、施肥完成后，进行耙耱镇压，使草种及土壤均匀结合，并覆在土壤之下。

1.2生态护岸建设工程施工工艺及方法
针对不同水流冲刷侵蚀影响及治理区域现状，本次直立式岸线修复区采用工艺“生态型格宾石笼网箱”强化护岸结构；自然式岸线恢复区针对岸坡相对平缓、冲刷不严重河段，以保护自然岸线和生境恢复为主导，沿自然河岸进行植被补充。

（1）直立式岸线修复

①基础开挖、夯实

开挖时槽底标高严格控制，允许超挖小于3cm，严禁欠挖。机械作业完成后槽底抄水平标高，人工清理，清除大块的卵石及杂物。根据冲刷深度计算分析，本次开挖深度为1.5m。基槽人工平整后采用打夯机夯实。夯实完成后通知监理验收，验收合格后再进行下一步施工。

②边线放线、标高抄测
基槽验收合格后进行石笼网边界放线，弧度线撒上白灰，灰线不宜过粗。每隔六米钉一根木桩，把石笼成活标高标注在木桩上，缠上胶布。注意木桩的保护和标高点的复核，发现活动或破坏的木桩及时校正。

③网箱施工
先对折合形式进场网箱进行打开组装，为保证箱体规整，组装时使用专用模具或拉线找方，相邻网箱需同步组装并绑扎连接，形成一个整体结构；选用坚硬、未风化、无裂纹的天然块石，粒径为网孔尺寸的1.5~2倍，一般控制在12~25cm，单块重量≥30kg进行石料投放、垒砌，石料填充完成后且经现场施工人员验收合格后进行箱体封盖及两侧回填。

（2）自然式岸线恢复
①岸坡整理

仅针对现状坡度大于1:2的岸坡进行削坡整理，缓于1:2的岸坡保持原状，仅清除表层杂物。削坡产生的土方全部用于坡面平整、局部凹陷回填或草障起垄，不产生外运弃土；保留岸坡上现有乔木、大型灌木及生长良好的草本斑块，削坡时避让。工程安排在枯水期，避开雨季，减少水土流失。

②植被补充

近河岸湿生带：自小韦河多年平均常水位线向上延伸，宽度1.0m。该区域现状多为裸露土坡或杂草稀疏，缺乏固土和净化能力。本次拟栽植菖蒲，选用本土多年生种苗，种植密度为16株每平方米，栽后浇透定根水，种植季节为春季3至4月或秋季9至10月。

外侧草本带（宽度2.0米），紧邻湿生带上缘。该区域现状为退化草地或农田边缘，地表径流汇集区。采用深根性、耐践踏的高羊茅与黑麦草混播，混播重量比为3:2 ，总播种量9kg/亩。播种前对带内土壤浅翻10厘米。
综上所述，本项目运行期无污染产生，主要产污环节在施工期，具体如下：
表2-8   本项目施工工期产污情况一览表
类型

产污环节与工序

污染物

废气

生态护岸建设工程、生态缓冲带建设工程
施工扬尘、车辆及设备废气

废水

生活污水

噪声

设备、车辆噪声

固废

废施工材料、建筑垃圾、生活垃圾

生态影响

水土流失、植被破坏、水生环境破坏

2、施工时序及建设周期

总工期为工程准备期与工程施工期之和。

（1）施工筹建期为工程正式开工前为承包单位进场施工创造条件所需的时间主要工作包括：施工用水、施工供电、施工通信、施工区征地、招投标等。

（2）工程准备期为正式开工至场内道路开工前的工期。包括场地整平、进场道路、施工生产、生活设施等。

（3）工程施工期为从场内道路施工开始至工程竣工的工期。

本项目施工场地狭长、分期工程建设没有交叉干扰，项目业主根据实际情况合理安排分项工程施工顺序，按照上述施工进度编制原则，遵循合理有序、管理方便的原则安排项目施工，保证项目实施的质量、进度。

本项目建设周期为12个月，即2026年10月—2027年10月。

3、拆迁征地情况

本次工程不涉及。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	主体功能区划和生态功能区划
（1）主体功能区划
本项目工程内容涉及宝鸡市岐山县，根据《陕西省主体功能区规划》附表1可知，属于限制开发区域中—农产品主产区。经查阅《陕西省主体功能区规划》第五章 限制开发区域（农产品主产区）。
功能定位是：保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

发展方向为：加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施，构建功能完备的农田防护林体系，加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业，全面推进农业机械化。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。
本项目为小韦河（岐山段）流域生态修复工程，主要建设农田型生态拦截沟、植被型生态缓冲带、直立式及自然式生态护岸，核心任务是削减沿线农业面源污染、修复河道受损水生态、提升小韦河水质，属于区域水环境治理、生态提质类公益性项目，以生态修复、污染削减为核心，落实流域治理、完善农田生态水利配套、稳固粮食生产安全、改善乡村人居环境的公益性生态工程，项目实施与区域主体功能管控导向一致，不存在突破限制开发区域（农产品主产区）管控的建设内容，符合主体功能区划管控要求。

（2）生态功能区划

根据《陕西生态功能区划》，本项目沿线区域生态功能分区见表3-1。

表3-1  项目建设区生态功能区划分区方案
一级区

二级区
三级区

生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策

渭河谷地农业生态区

渭河两侧黄土台塬农业生态功能区

渭河两侧黄土台塬农业区

农业区，土壤侵蚀中度敏感，发展以节水灌溉为中心的农业和果业，建设绿色油粮和果品生产基地，加强绿化和塬边沟谷治理，保水固土，控制以重力侵蚀为主的土壤侵蚀。

本项目通过“缓冲带拦截污染”与“生态护岸稳固生境”两大工程任务的协同实施，是一项集水质提升、岸线稳固、生境修复、固土保水以及生态廊道建设于一体的综合性生态治理工程。因此，本项目符合陕西省生态功能区划保护对策要求。
（3）水土保持功能区划

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，项目区地处岐山县，不属于国家级水土流失重点预防保护区和重点治理区范围内。

根据《陕西省水土保持区划成果图》，本项目属于V秦岭北麓—渭河中低山阶地保土蓄水区-V2渭河北岸旱塬轻度水蚀保土蓄水区。

根据《宝鸡市人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》宝政发〔2022〕8号文件，本项目沿线建设地（岐山县益店镇）属于渭北丘陵沟壑市级水土流失重点治理区，其区镇区（凤鸣镇、雍川镇、枣林镇）均不位于宝鸡市水土流失重点防治区范围内。重点治理区要以治理水土流失、保水保土、减少泥沙下泄为主要目标，实行全面规划，山、水、田、林、路综合治理，建立水土保持综合防治体系，改善生产基本条件和生态环境，增强抗御自然灾害能力。

本项目的总体建设目标是以生态修复为核心，通过构建植物缓冲带与生态护岸系统，形成一道连续、完整、功能复合的河岸生态屏障，拦截面源污染，减少入河污染物总量，控制农业面源污染，保护和修复河流水生态功能，提高水环境容量和水体自净功能，切实改善小韦河水环境质量，提升河岸稳定性与抗冲刷能力，符合宝鸡市水土保持功能区划要求。

（4）环境空气质量功能区划

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）环境空气功能区分类要求，本项目地属于二类区。

（5）声环境功能区划

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014），本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

2、生态环境现状

（1）陆生生态现状
①土地利用类型
据统计，本项目临时占地约27.8681hm2，临时占地包括主体工程陆域缓冲区施工、施工临时道路、施工仓库及临时导流围堰。根据工程总体布置及施工组织设计成果，临时施工道路根据交通现状布置，生产区全部布置在工程建设地背河侧。

表3-2  本项目临时占地情况一览表
序号

工程名称

单位

工程量

用地位置

用地性质

一

主体工程

hm2
24.597

各治理河段沿线

草地、林地

二

施工仓库

hm2
0.03

雍川镇三家村附近

草地

三

施工临时道路

hm2
0.84

沿河岸临时便道

草地

四

临时导流围堰

hm2
2.4012

直立式护岸施工段

河滩地

合计：27.8681hm2
②植物现状调查与评价
本项目流域两侧陆域区域植被覆盖度较高，乔灌木密集，根据现场调研可知多为油松、侧柏以及杨树、柳树等乔木，农田靠近河岸一侧种植灌木，评价范围无挂牌名木古树。
Ⅰ植被类型

根据《中华人民共和国植被图（1:1000000）》（2020修订版），项目沿线区域属于暖温带落叶阔叶林地带，主要植物种群属森林草原区类型。
Ⅱ主要植被

本项目所在地植被型组为植被以草本为主，乔、灌林木和栽培作物居次。乔本植物主要有：油松、华山松、白皮松、黑松、侧柏、圆柏、水柏、银杏等。果木树种有桃、梨、柿等；自然生杂草有益母草、艾蒿、老鹳草、苜蓿、附地菜、茅莓、野豌豆、贮麻等；主要粮食作物为小麦、玉米等。

③陆生动物现状调查
Ⅰ栖类和爬行类动物调查
本项目沿线的两栖类和爬行动物多数为生存于农田附近，两栖类主要为蛙类等常见物种，爬行动物主要为蛇类、蚯蚓等，项目所在区域人类活动频繁，各种动物受到人类活动的影响，两栖类和爬行动物的数量不多。
Ⅱ鸟类动物调查
本项目区域内主要种类为乌鸦、大山雀、麻雀、家燕等，这些鸟类以农作物和农田害虫等为主要的觅食对象，均为广泛分布的鸟类。
据调查，本项目评价区内无国家及省级珍稀濒危保护动物物种存在。由于项目所在区域人类活动频繁，使区域自然条件、人文环境有所改变，无大型野生动物分布。区域内野生动物多为常见的广布物种，且已基本对人类活动产生适应性。评价区内植被具体见下图。
④土壤及土地利用现状

Ⅰ土壤

本项目区域内土壤类型以黄绵土为主，土层深厚、土质黏重，透水、通气性差，养分含量低，属于轻度敏感性土壤，抗蚀性较

Ⅱ土壤侵蚀现状
按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属西北黄土高原区，水土流失以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为1000t/km2·a。根据现场调查情况结合陕西省土壤侵蚀模数图、陕西省水土保持区划，确定该项目区水土流失强度为中度，土壤侵蚀强度较强，项目区域原地貌平均侵蚀模数为600~800t/km2·a。

（2）水生生态现状

①流域现状

小韦河（岐山段）干流总长33.5km，境内流域面积386.5km2，干流平均比降3.0%，主要一级支流有4条，分别为横水河、砚瓦沟、龙尾沟和张庄沟，其中横水河发源于宝鸡市凤翔县北部雍山，流经凤翔县和岐山县境，在岐山县大营乡河交村与雍水汇合称小韦河（当地俗称后河），河道长度72.7km，流域面积534km2，河道比降11.7%，其支流上建有白获沟（亦称铁王）、姚家沟、群力（亦称柳沟）等中小型水库，小韦河（岐山段）流域特征值见下表。

图3-1   小韦河宝鸡市河段水库分布图
表3-3   小韦河岐山县河段河流特征值表

序号

断面位置

断面位置

以上流域面积（km2）

断面位置以上水

库坝址以下流域

面积（km2）

断面位置以

上岐山县境内河长（km）

断面位置以

上岐山县境

内河道比降

1

横水河河口上断面

470.7

105.7

9

4.5‰

2

小韦河岐山

县出境断面

1241.3

461.9

33.5

3.0‰

②水生生物现状

本次水生生态调查以实地调查为主，咨询有关专业人士，查阅利用现有小韦河水生生物相关专著等。

Ⅰ浮游生物
本项目沿河流域浮游生物有原生动物、枝角类、轮虫、桡足类等属种，评价区以原生动物和轮虫为优势种。浮游植物主要为硅藻门、绿藻门等。底栖生物如螺、蚌、蚯蚓、摇蚊虫等。

Ⅱ鱼类
依据《陕西鱼类志》及近年调查，小韦河鱼类以江河平原区的广布种为主，缺乏大中型经济鱼类。麦穗鱼、泥鳅、棒花鱼等小型底层或杂食性鱼类数量极多，项目评价范围内无鱼类洄游通道。

（3）与生态敏感区的位置关系

本项目评价范围不涉及生态敏感区。

3、其他环境要素环境质量现状

（1）环境空气质量现状

①基本污染物
根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用宝鸡市生态环境局发布的“宝鸡市2025年1~12月份各县（区）空气质量状况统计表”中岐山县空气质量监测数据，分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1。
表3-4   2025年岐山县空气质量情况统计表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率%

达标

情况

PM2.5

年平均质量浓度

26.4

30
88.0
达标

PM10
年平均质量浓度

53

60
88.3
达标
SO2
年平均质量浓度

6

60

10.0

达标

NO2

年平均质量浓度

15

40

37.5

达标

CO

第95百分位24小时平均值浓度

800

4000

20.0

达标

O3

第90百分位数日最大8小时平均质量浓度

138

160

86.2

达标
由上表可知，宝鸡市岐山县环境空气基本污染物中PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度及O3第90百分位数浓度均可达到（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准，项目所在区域为达标区。

（2）地表水环境质量现状

根据宝鸡市生态环境局发布的宝鸡市水环境质量状况近6个月的“国、省、市控地表水水质”监测情况，2026年1月~6月，地表水断面（小韦河）可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）达到III类标准。
（3）声环境质量现状

根据现场勘查，本项目沿线周边50米范围内存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）中声环境质量现状相关要求，本次环评委托陕西中研华亿环境检测有限公司于2026年8月6日对本项目周边50m范围内的声环境保护目标进行噪声现状监测。
①监测项目、时间及频率：

监测1天，1次/天，昼间监测一次等效连续A声级。

②监测方法

按《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）执行。

监测结果如下：
表3-5  声环境保护目标噪声现状监测结果   单位：dB（A)

监测编号

监测点位
2026年1月10日
昼间（Leq）

时间
结果
1#
徐老庄村
14：22
44
2#

五二三社区
15：25
47
3#
温家村
15：43
45
标准限值
55
由上表可以看出，本项目声环境保护目标昼间现状噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。

（4）地下水环境质量现状

本项目为河湖整治类项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于第5条“河湖整治工程”中“其他”，为Ⅳ类项目，因此，可不开展地下水环境影响评价。
（5）土壤环境质量现状

本项目为河湖整治类项目，属于生态影响型。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他”，为IV类项目，且本项目不存在土壤污染途径，因此，可不开展土壤环境影响评价工作。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题

根据调查以及收集相关资料，小韦河生态基流不足，部分河道长期纳污及受人类活动干扰，水土流失严重，农村居民生活污染、农业面源污染明显，水体自净能力低，水质存在波动风险。

小韦河部分河段岸坡陡峭，且位于弯道凹岸区，汛期水流顶冲作用强烈，存在坡脚淘刷、岸坡失稳甚至局部崩塌的风险；另一部分河段岸坡相对平缓，水流流速较低，岸带植被稀疏，生态功能退化。

2、整改措施

①农业密集河段新建生态拦截沟，采用分层滤料+梯度湿生植物组合工艺，对农田初期雨水、田间退水进行泥沙沉淀、氮磷吸附降解，阻断高污染径流直排小韦河。
②采用生态型格宾石笼网箱生态护岸、植草缓坡等柔性护坡，增强岸坡抗冲刷能力，防止土体坍塌；同时恢复河岸连续植被，固土保水，减少土壤侵蚀产生的泥沙入河量，同步缓解河床淤积。

	生态环境保护目标
	1、生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）中对评价范围的规定：生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价工作范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。

线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km、线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围，实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整，主要保护对象为野生动物及其栖息地时，应进一步扩大评价范围，涉及迁徙、洄游物种的，其评价范围应涵盖工程影响的迁徙洄游通道范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。

因此，确定本次评价将河道治理两侧300m的带状范围作为生态环境评价范围。

综上所述，项目沿线分布的主要环境保护目标具体如下：
表3-6  本项目评价范围主要环境保护目标

环境要素

保护

目标

坐标（度）
方位及距离

保护

内容

保护

要求

环境

空气

温家村
E107.576669

N：34.405758
北侧，47m
居民

《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）表1 过渡阶段二级标准

资福村
E：107.585848

N：34.396808
北侧，94m
五二三社区
E107.605966

N：34.397290

北侧，46m
脱家塬村
E：107.607892

N：34.395380
南侧，132m
太子村
E：107.623139
N：34.399057
北侧，175m
李家河村

E：107.640505
N：34.382354
东北侧，184m
牛家河村

E：107.692428
N：34.375804
北侧，214m

老虎沟村
E：107.706024
N：34.374739

西侧，197m

下官庄村

E：107.727930
N：34.381993

东侧，185m

薛家塬村

E：107.726485
N：34.376712
西侧，210m

永新村
E：107.744969
N：34.360570
西侧，217m
声环境

温家村
E107.576669

N：34.405758

北侧，47m
居民
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
五二三社区
E107.605966

N：34.397290
北侧，46m
徐老庄村
E：107.730518

N：34.365710
西侧，42m
生态环境

陆生生态

（工程沿线及周边农田、植被、水土保持现状）

河道两侧300m范围
生态功能不降低

/

水生生态（河流）



	评价

标准
	环境质量标准

（1）环境空气

本项目所在地为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1“过渡阶段”二级标准要求，具体见下表。

表3-7  环境空气质量评价标准单位：μg/m3
项目

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2（µg/m3）
年平均

60

《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）表1 过渡阶段二级标准
24小时均值

150

1小时平均

500

NO2（µg/m3）
年平均

40

24小时均值

80

1小时平均

200

CO（µg/m3）
24小时均值

4

1小时平均

10

O3（µg/m3）
日最大8小时均值

160

1小时平均

200

PM10（µg/m3）
年平均

60
24小时均值

120
PM2.5（µg/m3）
年平均

30
24小时均值

60
TSP（µg/m3）
年平均

200

24小时均值

300

（2）地表水

本项目所在地地表水为小韦河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值具体见下表。

表3-8地表水环境质量标准（摘录）
类别

标准名称及级（类）别

污染因子

标准值

单位

水质

地

表

水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
中Ⅲ类区标准

pH
无量纲
6-9
高锰酸盐指数
mg/L

≤6

BOD5
mg/L

≤4.0

氨氮
mg/L

≤1.0

COD

mg/L

≤20
总磷
mg/L

≤0.2

总氮
mg/L
≤1.0
溶解氧

mg/L

≥5
（3）声环境

本项目沿线环境敏感点噪声均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，见下表。

表3-9  环境噪声限值（摘录）单位：dB（A）

类别时段

昼间

夜间

1类

55
45
污染物排放标准

（1）废气

①施工期
本项目施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值，详见下表。

表3-10  《施工场界扬尘排放限值》中“新污染源”标准（摘录）

污染物

监控点

施工阶段

小时平均浓度限值（mg/m3）

施工扬尘

周界外浓度最高点

拆除、土方及地基处理过程

≤0.8

基础、主体结构及装饰工程

≤0.7

*周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界10m范围内，若预计无组织排放最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至预计浓度最高点附近。

②运营期
本项目运营期无废气产生，故不设废气排放标准。

（2）废水

①施工期

本项目施工期人员生活污水依托周边村民家旱厕，不外排；生产废水经沉淀后回用，不外排；

②运营期

本项目运营期无废水产生，故不设废水排放标准。

（3）噪声

①施工期

项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值，标准值见下表。

表3-11  建筑施工厂界噪声限值

昼间

夜间

70dB（A）

55dB（A）

②运营期

项目运营期无噪声源，故不设噪声排放标准。

（4）固体废物

本项目一般固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国生态环境法典》中的“固体废物污染防治”有关规定要求。贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	项目为分段线性工程，在施工期将不可避免地产生一些局部的环境问题，本项目施工期共计12个月，本项目施工期生态环境影响分析如下：
1、生态影响分析
（1）施工对土地利用的影响

本项目在施工过程中，工程占地对土地利用、植被、水土流失等产生的影响，改变部分原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，破坏了原有的自然风貌及景观。本次工程为流域综合治理工程，工程主体位于河道管理范围外，施工临建占地均为临时占地，工程临时占地将破坏暂时占用土地上的草类植被，但施工完成后，对临时占用草地、林地及河滩地进行恢复、平整；确保恢复河道原状确保河道的功能和安全不受影响，整体上不会改变区域内现有的土地利用类型，对土地资源的影响较小。

（2）施工对陆生生态环境的影响

1）对植物多样性和植被的影响

根据本项目占地类型，本项目临时占地类型主要为草地、林地及河滩地。项目施工过程中会对占地区的植物造成严重的伤害，甚至造成一部分植株的死亡，对其周围区域的植被造成一定程度的破坏；车辆过往也会对道路两侧植被造成一定程度的损坏。

总体来说，工程施工活动区域群落植物种类均为区域常见种和广布种，受影响区主要为小韦河两侧河滩地，此区域内的杂草次生性较强，自然恢复速度较快，且损失面积不大，因此工程施工对植物多样性和植被的影响相对较小，工程建设不会导致区域内植物物种组成发生改变。

2）对陆生动物多样性的影响

本项目施工期对野生动物造成的影响，主要表现为施工过程中产生的噪音、振动以及产生的扬尘等。噪音对动物的影响主要表现在可能对动物产生惊扰，影响其正常的取食、求偶活动，甚至影响其选择栖息地；振动主要体现为工程车辆运输所产生的地面振动，这些振动主要会对穴居动物产生影响，甚至逃离洞穴；扬尘即在天气干燥的季节车辆运输过程中车轮卷起的扬尘、或来自土方挖掘以及运输工程设备的汽车尾气，长期悬浮在空中，可能会对部分鸟类的活动造成不良的影响。但是随着时间的推移，评价区域内的动物逐渐适应，工程的营运不会造成某一动物物种的消失。

①对两栖及爬行动物的影响

本项目施工期占用临时用地，使原有的爬行动物栖息地有所缩小，以及阻断蛇类等爬行动物的活动通道。施工噪音的影响主要表现在对两栖动物活动节律上的影响，特别是繁殖季节，可能会干扰其繁殖行为从而影响其成功繁殖，两栖动物依靠鸣声传递信号，振动声将导致两栖和爬行动物恐慌，影响其正常活动。对爬行动物而言，振动声将导致动物的恐慌，从而影响其正常活动，使其远离栖息地，造成爬行动物的分布区缩小。

由于本项目所在区域周边植被环境与项目区临时占地植被类型相似，植物物种数量繁多，可供两栖及爬行动物的栖息、繁殖的替代环境较多，它们会迁移到周边类似的其它栖息地，随着时间推移，动物会调整其行为习性并逐渐适应后，影响可能会逐渐降低，且项目施工结束后，各类污染消失，临时占地植被恢复，动物将会回到原有栖息地，对其种群的生存不会造成大的威胁，也不会造成该区域内两栖爬行物种的消失。

②对兽类的影响

根据调查，工程区无野生大型兽类分布，主要以小型啮齿类动物为主。兽类对机械声、车辆声音、人为活动的声音极为敏感，一旦受到惊扰，即刻逃离。因小型啮齿类动物分布广泛、数量多、繁殖快，工程建设对其数量和栖息地影响程度有限，且由于陆生动物迁徙能力强，同类生境易于找寻，工程区陆生动物受工程影响不明显。

③对鸟类的影响

本项目评价区内的鸟类主要以陆栖息类鸟类为主，包括农田居民生境鸟类和林缘灌丛生境鸟类。施工期的噪声会对鸟类正常活动产生不利影响，使某些鸟类远离或向外迁移，影响种群密度。但随着时间的推移，沿线的鸟类逐渐适应后，会调整其行为习性以适应新的环境，达到新的生态平衡。

总体而言，由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，项目的建设对它们都没有太大的影响，再加上本项目区不存在仅在该区域内栖息的特有鸟类，因此，项目营运不会对鸟类的生存和种群延续造成很大的影响。

④对珍稀保护动物的影响

根据现场调查，工程影响区域未发现珍稀保护动物分布，因此不存在对珍稀保护动物的影响。
（3）施工对水生生态环境的影响

本项目在小韦河枯水期进行施工，临时占地利用河边滩地高出施工枯期水面线，工程未扰动河道水面，施工期采用围挡等措施，因此，工程对水生生态环境基本不会造成影响。
（4）水土流失影响
本项目施工过程中将进行建设开挖和土石方搬运，将加重区域的水土流失面积和强度。施工单位在施工时应严格按相关要求进行施工。施工期在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填，对路堤边坡及时进行植草绿化，防止产生水土流失，临时堆土应及时覆盖，覆土种草植树，不能随意倒入治理河道及其边缘，在边坡进行加固处理，防止水土流失和泥石流发生。在该工程施工过程中要严格按照有关法律、法规和管理部门要求，加强管理，采取水土保持措施，使水土流失降低到最低程度。堆方、施工便道等临时用地，施工完毕后，应尽快清理现场，按规划实施和加快绿化。经采取上述措施后，项目建设对区域水土流失影响较小。
2、环境空气影响分析

（1）施工扬尘

本项目扬尘产生过程为施工扬尘以及车辆运输过程产生的道路扬尘。扬尘控制的责任范围为施工区及项目施工区进出口等。

①施工扬尘

本项目在建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地产生的扬尘，施工扬尘主要为以下几个方面：

a土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；

b建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

c运输车辆进出造成地面扬尘；
在施工阶段，产生扬尘的作业主要是基础土方开挖、回填、弃土运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。经类比分析，施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3，会对周围环境产生一定影响。
②道路扬尘

运输物料和土石方的运输车辆在行驶过程中将产生道路扬尘，造成二次扬尘污染。
（2）施工机械废气
在施工现场所用的大中型设备和车辆中，主要以柴油、汽油为动力，运输车辆和施工机械运行过程中排放的燃油废气，其主要污染物有CO、NO2、THC以及少量烟尘等。施工机械设备和车辆排放的燃油尾气会导致施工区域环境空气质量下降。燃油废气的特点是排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，对其不加处理就可达到相应的排放标准，对环境空气质量的影响相对较小。
3、废水影响分析

工程施工期的水污染源主要为生活污水。根据与施工单位沟通，本项目在小韦河枯水期进行施工，临时占地利用河边滩地高出施工枯期水面线，工程未扰动河道水面，施工期采用围挡等措施，因此，不产生河道施工废水，由于距离河道较近，未对施工车辆进行冲洗，经进行清扫处理，因此，未产生施工废水。
本项目高峰期施工人数约50人，施工期间人员较为分散，项目施工期按30L/（人·d）生活用水计，则日生活用水最大量为1.5m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，约为1.2m3/d。本次工程不单独设置施工营地，施工人员就近租住当地民房，其产生的生活污水直接依托当地现有的污水处理系统处理，定期清运回田处理，不外排。

4、施工噪声
本项目施工期噪声主要为施工作业噪声和运输车辆噪声，施工期主要噪声源及噪声源强见表4-1。

表4-1  各施工阶段主要噪声源单位：dB（A）

序号

主要噪声源

噪声源强dB（A）
1
挖土机
85-95
2
装载车
85-95
3
自卸卡车

80-90
4
混凝土罐车

80-90
5
振捣机

85-95
5、固体废物影响分析
施工期的固体废物主要为施工人员生活垃圾、土石方。
（1）建筑垃圾
建筑垃圾主要来自生态护岸以及生态拦截沟建筑工程施工过程中产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，产生量约为工程量的1%，预估产生量为4t。定期清理收集，运至指定建筑垃圾填埋场进行填埋处置。

（2）废施工材料
废施工材料主要来自生态型格宾石笼网箱施工、植被外包装产生的废弃施工材料，预估产生量约为2t，定期清理收集，委托有回收处置能力的单位拉运处置。
（3）施工人员的生活垃圾

生活垃圾主要来自现场施工人员日常生活，本项目施工人员约50人，依托周边居民区食宿，生活垃圾产生量按0.44kg/d·人计，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量为22.0kg/d。本项目施工期约360天，则施工人员生活垃圾总产生量为4.75t。设置垃圾桶收集施工人员产生的生活垃圾，由当地环卫部门定期清运处理。

	运营期生态环境影响分析
	本项目属于非污染生态类建设项目，本次岐山县小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程项目运营期间项目自身不会产生污染。项目通过生态拦截沟、植被缓冲带、生态护岸系统削减农业面源污染、控制水土流失、修复河岸沿线植被，将持续改善小韦河水环境质量，提升流域生态系统稳定性，对区域大气、水环境以及生态均产生有利正面影响，因此本次评价不再对运营期生态环境影响进行分析。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选线唯一，无相关比选方案。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

（1）加强生态保护制度建设

建设单位应成立管理小组，具体分工，责任到人，全面掌握在施工建设的生态环境变化情况，严格执行设计文件要求和国家及地方有关环境保护、水土保持的规定。依据国家和地方政府有关法律、法规，制定本项目环境保护的管理制度与措施并严格遵照执行。其次是制订环境保护管理应急预案，针对突发情况和环境应急事件能够采取有效措施，防患于未然。建立定期检查制度，每月或每季度对陆生环境进行不同的陆生生态保护措施及相关规范要求检查，发现问题及时处理，及时整改。

施工前组织对员职工人员的宣传教育，特别是相关法律法规宣传，明确责任与义务。通过宣传教育，让施工作业人员树立强烈的环境意识，通过设置一定数量的宣传牌和标语，张贴公告图片、发放宣传册等，调动他们参与生态环境保护的积极性和主动性。禁止施工人员非法猎捕蛙类、鸟类（包括鸟蛋）、兽类、鱼类等野生动物，减轻施工对施工区动物、植物的影响。设置生态保护、巡护和环境监理人员，对周边环境进行及时巡护监测，发现问题及时沟通、协调、制止。并落实责任追究制和惩罚制度，针对有破坏生态环境行为及个人的进行处罚并追究其相关责任，对于举报破坏环境行为及为生态环境保护做出一定贡献的人进行适当奖励。

（2）加强生态保护措施

1）优化施工布置项目在施工过程中，尽量减小和有效控制对项目区域生态环境的影响范围和程度。尽量减少临时占地面积，不得随意扩大施工临时占地的范围，减少对植被的破坏。同时施工期间加强对污染源的监管与控制，针对废水、固体废弃物排放进行重点管控，严禁生活污水、施工废水直接排放到环境中，严禁生活垃圾、土石方等随意堆置、倾倒。

2）临时占地的影响分析

本项目临时占地包括临时堆土场、临时道路等，临时占地破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起水土流失，因此，工程临时占地选址可尽量选在植被较少且坡度不大的地方，不仅减少了土地占用量，同时也减少了因工程产生的水土流失量。

临时用地在施工结束后，清理平整后，采取撒播草籽或灌草结合的方式对植被进行迹地恢复，因此，这类占地对环境的影响是暂时的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。

3）对陆生植被的保护

本项目施工过程中尽量缩减施工临时占地，且临时占地选址植被覆盖或植被覆盖率较小的区域，本项目临时占地类型为滩地、草地，植被覆盖率较小，植被破坏量较小，施工结束后及时对施工过程中临时占地进行迹地恢复，因地制宜地采取撒播草籽或灌草结合的方式对植被进行迹地恢复；施工场地临时占地时间短，施工结束后因地制宜地选用当地植被进行恢复，减小影响程度。禁止在占地区植被恢复时引入外来物种，确保原有生态系统稳定。同时，施工期加强对员职工教育，禁止乱砍乱伐，施工严禁携带火源，避免引起火灾。本项目占地面积小，施工结束后植被能够得到有效恢复。因此本项目的实施对植被破坏较小，不会改变区域生态系统的完整性。

4）对陆生动物的保护

根据现场踏勘，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物。工程评价范围内野生动物主要以爬行动物、鸟类昆虫和软体动物为主，爬行动物有壁虎、蛇，分布在项目区周边灌木丛附近，鸟类包括麻雀、喜鹊、家燕等，兽类主要为小型啮齿目老鼠，昆虫类包括常见的蚂蚁、瓢虫、蜻蜓、蝴蝶等，软体动物主要为蚯蚓，两栖动物为青蛙。本项目施工活动对其栖息地环境造成干扰或者局部破坏，导致其迁徙。因此，施工单位应对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝施工人员猎捕施工作业区附近的动物，同时做好施工防火工作，禁止携带火种进入工程区，建议在主要施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物和防火。本项目施工持续时间较短，随着施工活动的结束，施工干扰因素消除，动物的栖息地将恢复，项目施工对区域内种群结构和栖息地影响不大。

5）对地表水的影响

固滨笼施工在基础开挖、回填等过程中，会扰动河边滩地表层土体，形成临时堆土、松散土方和裸露面。若遇降雨或施工用水冲刷，可能产生含泥、含悬浮物的地表径流，沿滩地汇入小韦河，导致施工点附近水体SS、浊度短时升高；施工机械冲洗、混凝土养护、石料冲洗等可能产生少量含泥、机械跑冒滴漏可能产生少量石油类污染物，若收集处置不当，也可能随径流进入水体，对局部水质造成一定影响。

本项目在小韦河枯水期施工，临时占地利用河边滩地高出施工枯期水面线，工程未扰动河道水面，且不涉水作业，上述影响主要局限于岸上施工区，直接入河量较小。通过设置临时截排水沟、沉淀池、土工布围挡，临时堆土集中堆放并覆盖，施工废水沉淀后回用或妥善处理，机械加强维护并设置接油盘、隔油设施，避开雨天施工，及时回填压实，禁止向河道倾倒弃土、废水，施工结束后恢复植被等措施后，固滨笼基础开挖、回填对地表水的影响为短期、局部、可逆的，总体影响较小。

6）水土流失防治措施

项目的建设将使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，开挖后裸露地表在如遇降雨，将引起水土流失。

防治措施：

①进行围挡式施工，严格控制施工范围；在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建挡土墙和排洪沟地表开挖尽量避开雨季，做到分期分段开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。

②合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡以控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间。

③合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖，施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行覆盖，在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘。

④注重水土保持的综合性。保持工程区所在区域的生态环境，施工后期对河道两侧及时进行边坡防护和生态恢复。严格按照项目主体设计要求以及项目水土保持方案布设水土保持各项水土保持临时措施、植物措施和工程措施。
2、施工期废气治理措施
（1）施工扬尘治理措施
施工期间产生扬尘的作业主要有边坡工程以及拦截沟的土方开挖、回填、堆放等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位应采取以下措施：

①积极推行绿色施工、加强对扬尘的源头的管理，施工工地进行打围施工，围挡高度不低于2.5m，围挡顶部要设置喷雾除尘设施，对产生扬尘的环节通过洒水降尘等方式进行湿法作业，严禁超载、冒载，严禁未密闭的运渣车驶出施工工地。严格执行“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”防治联动制度；必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

②出场车辆应保持车身及轮胎干净整洁，无土、泥沙等物料附着。土石方运输车辆必须实施全覆盖，避免扬尘及撒漏。

③土方运输车禁止超载，装高不得超过车厢板，并加盖篷布，防止沿途洒落；及时清理施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施；大风天气应加强施工场地洒水增湿作业。

④施工场地设置雾炮除尘机进行喷雾降尘，在晴天实时洒水，包括施工路段及主要运输道路，大风干燥天气应增大洒水频次。风速四级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，同时采取覆盖临时表土堆。

⑤进入施工现场的运输车辆应低速、限速行驶，减少扬尘产生量；车辆出入口地面进行硬化处理并设置防尘垫，同时设置喷淋、冲洗等设施对驶离车辆实施冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路、杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，以减少扬尘对周边环境的影响。

⑥选择对周边环境影响较小的运输路线，定时对运输道路进行清洁，同时洒水使其保持湿润。

⑦开挖后的土方尽快回填，开挖的表土采取薄膜覆盖措施。
⑧项目分段施工，应做到施工完毕后要及时回填并清理和平整场地。

（2）施工机械、运输车辆汽车尾气

本项目施工过程中施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放。在施工过程中，施工单位应采取以下措施：

①选用环保型（新能源）施工机械、运输车辆，减少燃油废气排放。

②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，不使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。

③禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。非道路移动机械尾气排放必须符合《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)规定的类限值标准的要求。

④配合有关部门作好施工期间周边道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。

综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期对所在地大气环境影响较小。
3、水环境保护措施
生活污水主要来源于施工期施工人员的日常生活工作。本项目主要位于农村区域，施工人员多为附近村民，均依托周边村民家厕所，粪污定期外运至周围村庄进行综合利用，不会对小韦河水质产生影响。

4、声环境保护措施

施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。

为尽量降低施工噪声对周边声环境产生影响，建设单位应采取以下噪声污染防治措施：

①尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

②合理安排施工时间，尽量缩短施工周期，将施工作业尽可能的安排在昼间进行，夜间（22：00~6：00）禁止施工，如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，并及时公告周围的居民和单位，尽量取得周边居民的谅解，以免发生噪声扰民纠纷，具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，做好充分的准备工作，做到快速施工，施工沿线采取设施工围挡等措施降噪，围挡施工采用的立板高度宜控制在不低于2.5m。

③施工单位加大与周围民众沟通，积极听取周围公众的意见，接受公众监督。同时，施工单位应在施工现场张贴通告和投诉电话，以便建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

④运输车辆主要集中在昼间，在途经路段附近有居民点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛。

⑤优化施工方案，合理安排工期。在施工招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。

⑥加强施工管理，文明施工、科学施工。

综上，项目施工噪声是短期污染行为，随着施工活动结束，其施工噪声也随之消失，对周围声环境质量影响较小。

5、固体废物保护措施

本项目施工期固废主要是废施工材料、建筑垃圾、均为一般工业固废，统一集中堆放、及时清运进行规范化处置。废施工材料及建筑垃圾则采取分类回收利用原则，废钢筋、废木材等可回收部分外售物资回收公司综合利用；不可回收的废弃砖石、混凝土块等建筑垃圾，及时清运至指定建筑垃圾消纳场进行处置，严禁随意堆放、倾倒或混入生活垃圾；施工人员产生的生活垃圾配备生活垃圾收集桶，及时清运交由当地环卫部门处理。

本项目施工期产生的固体废物种类简单，处理措施合理，去向明确，不会对环境造成二次污染。

总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化废气、废水、噪声及固体废物的管理和控制措施落实，施工期环境影响将得到有效控制。

	运营期生态环境保护措施
	本项目建成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。项目建成后有利于改善区域水环境，加速水体循环提升水体自净能力，也会对周边河流水质改善产生有利影响因此，无需针对营运期采取污染防治措施。

	其他
	为保障本项目生态修复效果长效稳定发挥，巩固小韦河流域水环境改善及生态提升效益，本次环评提出以下环境保护管理建议：

①建立植被恢复动态监测与补种机制。项目植被播种、栽植完成后，定期对生态缓冲带、生态护岸区域植被存活、覆盖情况进行跟踪监测。对植被成活率低、覆盖不足、裸露地块、退化区域及时开展补植、补种修复，确保项目植被覆盖度、水土保持及面源拦截效果达到设计要求，最大限度恢复并优于施工前生态本底状况。

②加强沿线居民生态环保宣传引导。结合小韦河流域“一段一策”治理及乡村生态保护要求，常态化开展河道保护、秸秆禁烧、化肥减量、生活垃圾规范处置等生态环保宣传，提升沿线村民水环境保护、水土保持及生态保护意识，减少人为扰动、破坏及农业面源污染输入，保障项目生态治理成效长期稳定发挥。

③建立长效运维管护制度。对生态拦截沟、植被缓冲带、生态护岸开展定期巡查、杂草清理、淤积清掏、植被养护，保证工程设施长期稳定运行，持续发挥固土保水、拦截面源污染、改善河道水质的生态效益。

	环保投资
	环保投资主要包括预防和减缓项目不利环境影响采取的各项生态保护、污染治理等生态环境保护措施和设施的建设费用、运行维护费用。本项目总投资3292.73万元，用于环保方面的投资78.0万元，占本项目总投资的2.37%。本项目环保投资情况见下表。

表5-1  本项目环保投资一览表

项目

治理措施

预计环保投资（万元）

施工期

大气污染防治

施工现场及临时施工场地洒水

20.0
临时堆场、物料堆场等苫盖
运输车辆篷布遮盖

围挡施工

噪声污染防治

施工时应按有关规定进行围挡，高度不低于2.5m围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期，选低噪设备
8.0
水污染防治

依托现有设施
/
固废处置

集中堆放，定期清运处置
2.0
施工现场设置垃圾桶

1.0
生态保护
施工期土方遮盖、草袋覆土、覆盖措施、植被恢复等，严格控制施工作业区域面积以减少临时占地；合理安排施工进度，尽量缩短施工周期，开挖、回填等土石方挖填作业尽量避开雨天施工；临时施工场地应远离小韦河布设，并设置拦挡、覆盖等措施
15.0
环境管理

加强施工期环保宣传；指定专人对施工现场进行管理；现场设施工告示牌、警示牌
4.0
水土保持措施

主体工程措施、植被栽植
27.0
临时堆放、临时排水防护措施
预备费

临时环保措施及应急措施

1.0
合计

78.0



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1、合理规划堆料场，不占用耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地；2、施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能；3、栽种的植物应是岐山县宜土宜种植物。
	临时占地均恢复为原有土地类型、已采取合理的植被恢复措施，施工期临时占地影响已消除，恢复陆生生态。
	/
	/

	水生生态
	加强施工管理；本项目工程不扰动河道水面，施工期采用围挡等措施。
	水生生态未受影响
	/
	/

	地表水环境
	不单独设置施工营地，施工人员就近租住当地民房，其产生的生活污水直接依托现有的污水处理系统处理，不外排。
	废水不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	1、进行封闭性施工，严格控制施工范围；2、合理选择施工工期；3、注重水土保持的综合性。
	减少水土流失
	/
	/

	声环境
	1、采用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，对施工时段作统筹安排，尽量控制多高噪源同时进行；2、设置隔声屏等措施。按要求设置相应的噪声控制措施如设置2.5m高围挡，封闭施工现场；3、选低噪设备，对噪声较大的设备采取隔声、临时声屏障，对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线
	符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关标准，做到噪声不扰民
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工扬尘：采用隔挡施工，施工现场堆放的土方及易产生粉尘类建筑材料必须覆盖；施工现场运送车辆要用挡板和篷布封闭或遮盖，限速行驶，车辆不应装载过满，保持车辆清洁。②选用环保型施工机械、运输车辆；加强对设备和运输车辆的检修和维护
	符合《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值，对周围环境空气影响较小。
	/
	/

	固体废物
	废施工材料及建筑垃圾则采取分类回收利用原则，废钢筋、废木材等可回收部分外售物资回收公司综合利用；不可回收的废弃砖石、混凝土块等建筑垃圾，及时清运至指定建筑垃圾消纳场进行处置，严禁随意堆放、倾倒或混入生活垃圾；施工人员产生的生活垃圾配备生活垃圾收集桶，及时清运交由当地环卫部门处理。
	去向明确，固体废物按要求有效处置，有效处置率100%。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	从环境保护角度分析，项目建设可行。
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